**آرم شرکت سانتی گراد.jpg اعلامیه مغایرت NCR**

**شماره : COM/8003/15**

**تاریخ : 97/10/17**

مترو تهران خط 3 – ایستگاه راه آهن

**شرکت صنعتی سانتیگراد**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مرحله بازرسی : | مواد | ساخت و تکمیل | | نصب | پروژه : | قاب المیناتور | | محل بازرسی : | | **نظریه نهایی :** | | |
| نظریه بازرس : | مردود | مرجوع | | دوباره کاری | محصول : | قاب المیناتور | | انبار  ایستگاه سایت  پیمانکار | |  | **مردود** | |
| سند مرجع : | MR: |  | |  | زیر محصول: |  | | توزیع نسخ : | |  | **اسقاط** | |
| سند مرجع : | نقشه : |  | |  | قطعه : |  | | کیفیت  طراحی  تولید | |  | **مرجوع** | |
| سند مرجع : | رویه : |  | |  | فرایند : | نصب | | انبار  تدارکات  فروش | |  | **دوباره کاری** | |
| استاندارد : |  |  | |  | تأمین کننده: : | سانتیگراد | | اقدام اصلاحی شماره |  |  | **پذیرش ارفاقی** | |
| **شرح مغایرت** | | | | **نظریه واحد اجرایی** | | | | **نظریه طراحی و مهندسی** | | **تعیین تکلیف** | | |
| فاصله سکوهای مربوط به قاب المیناتور با قاب المیناتور ساخته شده مغایرت دارد.  موضع VE3:  نیاز به تغییر دادن قاب در شرکت می باشد.(فاصله سکو های المیناتور از سمت حوضچه و از سمت راست به چپ به ترتیب 240-680-690-700-600-700-700-700 میلیمتر می باشد.)  موضع: VE4: نیاز به تغییر دادن قاب در شرکت می باشد.(فاصله سکو های المیناتور از سمت حوضچه و از سمت راست به چپ به ترتیب 520-700-690-700-595-645-685-680 میلیمتر می باشد.)  موضع VE5: مشکلی ندارد. | | | |  | | | |  | |  | | |
| امضاء و تاریخ | | | | امضاء و تاریخ | | | | امضاء و تاریخ | | امضاء و تاریخ | | |