**آرم شرکت سانتی گراد.jpg اعلامیه مغایرت NCR**

**شماره : COM/8003/18**

**تاریخ : 97/10/17**

مترو تهران خط 3 – ایستگاه راه آهن

**شرکت صنعتی سانتیگراد**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مرحله بازرسی : | مواد | ساخت و تکمیل | | نصب | پروژه : | کلکتور | | محل بازرسی : | | | **نظریه نهایی :** | |
| نظریه بازرس : | مردود | مرجوع | | دوباره کاری | محصول : | کلکتور | | انبار  ایستگاه سایت  پیمانکار | | |  | **مردود** |
| سند مرجع : | MR: |  | |  | زیر محصول: |  | | توزیع نسخ : | | |  | **اسقاط** |
| سند مرجع : | نقشه : |  | |  | قطعه : |  | | کیفیت  طراحی  تولید | | |  | **مرجوع** |
| سند مرجع : | رویه : |  | |  | فرایند : | نصب | | انبار  تدارکات  فروش | | |  | **دوباره کاری** |
| استاندارد : |  |  | |  | تأمین کننده: : | سانتیگراد | | اقدام اصلاحی شماره |  | |  | **پذیرش ارفاقی** |
| **شرح مغایرت** | | | **نظریه واحد اجرایی** | | | | **نظریه طراحی و مهندسی** | | | **تعیین تکلیف** | | |
| طول کلکتور های ساخته شده جهت نصب بر روی سکوها، 1520 میلیمتر می باشد در صورتی که بعلت اینکه سکوها با تعداد 4 عدد ساخته شده اند امکان نصب کلکتور ها وجود ندارد . نیاز است یا طراحی سکو عوض شود یا کلکتور ها تعویض شوند. | | |  | | | |  | | |  | | |
| امضاء و تاریخ | | | امضاء و تاریخ | | | | امضاء و تاریخ | | | امضاء و تاریخ | | |